监测指标明细

| 监测井编号 | 监测指标 |
| --- | --- |
| GW01 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、六价铬、总铬、银、氰化物、氟化物、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW02 |
| GW03 |
| GW04 |
| GW05 |
| GW06 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、总铬、六价铬、银、氰化物、氟化物、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW07 |
| GW08 |
| GW09 |
| GW10 |
| GW11 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、氟化物、总氰化物、总铬、六价铬、锡、铁、铝、银、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW12 |
| GW13 |
| GW14 |
| GW15 |
| GW16 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、锡、铽、钛、铁、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW17 |
| GW18 |
| GW19 |
| GW20 |
| GW21 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、总铁、总铝、总铽、总钕、总铌、总镝、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW22 |
| GW23 |
| GW24 |
| GW25 |
| GW26 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、总铬、铁、铽、镝、钕、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW27 |
| GW28 |
| GW29 |
| GW30 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、总铬、六价铬、铁、氰化物、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW31 |
| GW32 |
| GW33 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、总铬、六价铬、铁、氰化物、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW34 |
| GW35 |
| GW36 |
| GW37 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、氟化物、总铬、铁、锰、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW38 |
| GW39 |
| GW40 |
| GW41 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、铬、铁、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW42 |
| GW43 |
| GW44 |
| GW45 |
| GW46 | COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、总铬、钼、铋、氟化物、可萃取性石油烃（C10~C40）、pH |
| GW47 |
| GW48 |
| GW49 |
| GW50 |