询价单

报价单位（盖章）： 报价日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 价格（元） | 备注 |
| 水西园区D5-01地块周边企业地下水采样监测项目 | 服务内容：水西园区D5-01地块周边企业50个地下水监测井的地下水采样检测。主要工作包括：成井洗井、采样前洗井、地下水样品采集、样品实验室测试分析，出具采样记录（含洗井）、检测报告。服务数量：预计300个样品（1口井采样1次为1个样，不计平行样）。监测频次：前3个月内每月1次，后期每季度1次，总计6次，具体频次根据实际调整。服务期限：1年。检测指标：COD、氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度、铅、镉、砷、铜、锌、锑、钴、汞、氟化物、氰化物、铬、六价铬、锡、铁、铝、银、钼、铋、铽、钕、铌、镝、可萃取性石油烃（C10-C40）、pH等。前三个月按照既定指标进行监测，后期根据前三个月监测结果进行调整，剔除正常的指标，主要监测不正常的指标。质量要求：符合《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等。 |  |  |